POSSOR
Plano de Aula
Módulo 9 — Eletrodinâmica — Aula 128
Intensidade da Corrente Elétrica (Cálculo de carga por tempo)
1. Identificação
	Campo
	Informação

	Disciplina
	Física

	Módulo
	Eletrodinâmica

	Aula
	2 de 17 (Aula 128 do currículo) — Intensidade da Corrente Elétrica (Cálculo de carga por tempo)

	Série/Ano sugerido
	1ª série do Ensino Médio (ajustável conforme currículo da escola)

	Duração prevista
	50 minutos (1 aula)

	Aula anterior
	Aula 127 — Corrente Elétrica (O fluxo de elétrons em um fio)

	Próxima aula
	Aula 129 — Resistência Elétrica e 1ª Lei de Ohm (U=R⋅i)



2. Objetivos de Aprendizagem
Objetivo geral
Compreender a intensidade de corrente elétrica como a razão entre a carga que atravessa uma seção do condutor e o intervalo de tempo correspondente.
Objetivos específicos
1. Definir intensidade de corrente elétrica: i=ΔQ/Δt.
1. Calcular a carga que atravessa uma seção de um condutor num dado intervalo de tempo, conhecida a corrente.
1. Reconhecer a unidade ampere (A) e sua relação com coulomb e segundo.
1. Calcular o número de elétrons que atravessam uma seção do condutor, a partir da carga transportada.
3. Conhecimentos Prévios (subsunçores necessários)
1. Carga elétrica e quantização, Q=n·e (Módulo 8, Aula 111).
1. Corrente elétrica como fluxo ordenado de cargas (Aula 127).
4. Recursos Didáticos
1. Apresentação de slides — Possor_Aula128_Apresentacao.pptx.
1. Calculadora simples.
1. Quadro/lousa e material de escrita.
5. Desenvolvimento da Aula
A sequência segue a lógica de ancoragem → problematização → formalização → prática guiada → prática independente → síntese, com o obstáculo conceitual mais comum do tema antecipado antes de aparecer como erro nos exercícios.
Momento 1 — Acolhida e Sondagem de Conhecimentos Prévios
Duração: 5 minutos  ·  Foco pedagógico: Ausubel — ativação de subsunçores
O professor pergunta: "quando dizemos que um chuveiro elétrico 'puxa' uma corrente de 30 ampères, o que esse número está realmente medindo?" Ouvir hipóteses.
Momento 2 — Problematização Inicial
Duração: 5 minutos  ·  Foco pedagógico: Bachelard — obstáculo epistemológico antecipado
Perguntar: o ampère mede a quantidade de carga, o tempo, ou uma relação entre os dois? Obstáculo a nomear (sem resolver ainda): confundir intensidade de corrente com a quantidade total de carga, sem considerar o tempo envolvido.
Momento 3 — Desenvolvimento Conceitual
Duração: 20 minutos  ·  Foco pedagógico: Exposição dialogada
Apresentação dos slides 2 a 8: a INTENSIDADE DE CORRENTE ELÉTRICA i é definida como a razão entre a carga ΔQ que atravessa a seção transversal de um condutor e o intervalo de tempo Δt correspondente: i=ΔQ/Δt. A unidade no SI é o AMPÈRE (A), definido como 1A=1C/s — resolvendo o obstáculo do Momento 2: o ampère mede uma RELAÇÃO entre carga e tempo, não apenas a carga isolada. A partir da carga total transportada, pode-se calcular o número de elétrons envolvidos usando a relação de quantização Q=n·e, já vista na Aula 111.
Momento 4 — Resolução Guiada
Duração: 10 minutos  ·  Foco pedagógico: Vygotsky — Zona de Desenvolvimento Proximal
Resolução guiada: calcular a intensidade de corrente quando uma carga de 12C atravessa a seção de um fio em 4s (i=12/4=3A). Em duplas: calcular quantos elétrons atravessam uma seção quando uma carga de 3,2×10⁻¹⁸C passa por ela (n=20 elétrons).
Momento 5 — Exercícios de Fixação
Duração: 7 minutos  ·  Foco pedagógico: Prática independente
Aplicação individual (ou em duplas) da lista de exercícios de fixação (seção 8 deste plano).
Momento 6 — Síntese e Fechamento
Duração: 3 minutos  ·  Foco pedagógico: Consolidação (fechamento circular)
Retomar a pergunta do Momento 1: os 30 ampères do chuveiro medem quantos coulombs de carga atravessam o fio a cada segundo de funcionamento.
6. Quadro-Síntese dos Momentos
	Momento
	Duração
	Foco pedagógico

	1. Acolhida e Sondagem de Conhecimentos Prévios
	5 min
	Ausubel — ativação de subsunçores

	2. Problematização Inicial
	5 min
	Bachelard — obstáculo epistemológico antecipado

	3. Desenvolvimento Conceitual
	20 min
	Exposição dialogada

	4. Resolução Guiada
	10 min
	Vygotsky — Zona de Desenvolvimento Proximal

	5. Exercícios de Fixação
	7 min
	Prática independente

	6. Síntese e Fechamento
	3 min
	Consolidação (fechamento circular)

	Total
	50 min
	



7. Avaliação Formativa
Ao longo da aula: perguntas rápidas de verificação (Momento 3) e observação direta durante a resolução guiada (Momento 4). Ao final: correção coletiva dos exercícios.
8. Lista de Exercícios de Fixação
1. Uma carga de 12 C atravessa a seção de um fio em 4 s. Qual a intensidade da corrente elétrica?
2. Uma lâmpada é percorrida por uma corrente de 0,5 A durante 2 minutos. Qual a carga total que passou por ela?
3. Calcule quantos elétrons atravessam a seção de um fio quando uma carga de 3,2×10⁻¹⁸ C passa por ele (e=1,6×10⁻¹⁹ C).
4. Por uma seção de um condutor passam 5×10¹⁹ elétrons em 2 s. Qual a intensidade da corrente elétrica? (e=1,6×10⁻¹⁹ C)
5. Explique por que 1 ampère é definido como 1 coulomb por segundo.
Gabarito da Lista de Exercícios
1. i=ΔQ/Δt=12/4=3 A.
2. Δt=2 min=120 s; ΔQ=i·Δt=0,5×120=60 C.
3. n=Q/e=3,2×10⁻¹⁸/1,6×10⁻¹⁹=20 elétrons.
4. Q=n·e=5×10¹⁹×1,6×10⁻¹⁹=8 C; i=Q/t=8/2=4 A.
5. Porque a intensidade de corrente mede a rapidez com que a carga elétrica atravessa uma seção do condutor — 1 A representa a passagem de 1 C de carga a cada 1 s.
9. Observações e Extensão
Próxima aula: Resistência Elétrica e 1ª Lei de Ohm (U=R⋅i). Nota para o professor: reforçar a diferença entre carga (C) e corrente (A) — é um dos erros mais comuns nesse ponto do curso.
