POSSOR
Plano de Aula
Módulo 9 — Eletrodinâmica — Aula 129
Resistência Elétrica e 1ª Lei de Ohm (U=R⋅i)
1. Identificação
	Campo
	Informação

	Disciplina
	Física

	Módulo
	Eletrodinâmica

	Aula
	3 de 17 (Aula 129 do currículo) — Resistência Elétrica e 1ª Lei de Ohm (U=R⋅i)

	Série/Ano sugerido
	1ª série do Ensino Médio (ajustável conforme currículo da escola)

	Duração prevista
	50 minutos (1 aula)

	Aula anterior
	Aula 128 — Intensidade da Corrente Elétrica (Cálculo de carga por tempo)

	Próxima aula
	Aula 130 — 2ª Lei de Ohm (Resistividade, comprimento e espessura do fio)



2. Objetivos de Aprendizagem
Objetivo geral
Compreender a resistência elétrica como a oposição de um material à passagem da corrente, e aplicar a 1ª Lei de Ohm.
Objetivos específicos
1. Definir resistência elétrica como a oposição de um material à passagem da corrente elétrica.
1. Enunciar a 1ª Lei de Ohm: U=R·i.
1. Reconhecer condutores ôhmicos (resistência constante, gráfico U×i linear) e não-ôhmicos.
1. Calcular U, R ou i a partir das outras duas grandezas.
3. Conhecimentos Prévios (subsunçores necessários)
1. Diferença de potencial elétrico, DDP (Módulo 8, Aula 121).
1. Intensidade de corrente elétrica (Aula 128).
4. Recursos Didáticos
1. Apresentação de slides — Possor_Aula129_Apresentacao.pptx.
1. Calculadora simples.
1. Quadro/lousa e material de escrita.
5. Desenvolvimento da Aula
A sequência segue a lógica de ancoragem → problematização → formalização → prática guiada → prática independente → síntese, com o obstáculo conceitual mais comum do tema antecipado antes de aparecer como erro nos exercícios.
Momento 1 — Acolhida e Sondagem de Conhecimentos Prévios
Duração: 5 minutos  ·  Foco pedagógico: Ausubel — ativação de subsunçores
O professor pergunta: "por que um fio muito fino esquenta mais do que um fio grosso, quando percorridos pela mesma corrente?" Ouvir hipóteses.
Momento 2 — Problematização Inicial
Duração: 5 minutos  ·  Foco pedagógico: Bachelard — obstáculo epistemológico antecipado
Perguntar: será que TODO material se comporta da mesma forma quando aumentamos a DDP aplicada, dobrando sempre a corrente? Obstáculo a nomear (sem resolver ainda): achar que a resistência elétrica é sempre constante para qualquer material, independentemente da situação.
Momento 3 — Desenvolvimento Conceitual
Duração: 20 minutos  ·  Foco pedagógico: Exposição dialogada
Apresentação dos slides 2 a 9: a RESISTÊNCIA ELÉTRICA R mede a oposição de um material à passagem da corrente elétrica — os elétrons colidem com a rede cristalina do material, convertendo parte da energia elétrica em calor. A 1ª LEI DE OHM estabelece que U=R·i; para um resistor ÔHMICO, R é CONSTANTE, independente dos valores de U e i. A unidade de R é o ohm (Ω), onde 1Ω=1V/A. Num gráfico U×i, um resistor ôhmico dá uma RETA passando pela origem (o coeficiente angular é a própria resistência R, constante). Já um resistor NÃO-ÔHMICO (como uma lâmpada incandescente) tem resistência que VARIA com a temperatura/corrente, dando uma curva não-linear no gráfico U×i — isso resolve o obstáculo do Momento 2: nem todo material se comporta da mesma forma.
Momento 4 — Resolução Guiada
Duração: 10 minutos  ·  Foco pedagógico: Vygotsky — Zona de Desenvolvimento Proximal
Resolução guiada: calcular a resistência de um resistor percorrido por 2A sob uma DDP de 12V (R=12/2=6Ω). Em duplas: calcular a corrente que percorre um resistor de 100Ω ligado a uma DDP de 20V (i=0,2A).
Momento 5 — Exercícios de Fixação
Duração: 7 minutos  ·  Foco pedagógico: Prática independente
Aplicação individual (ou em duplas) da lista de exercícios de fixação (seção 8 deste plano).
Momento 6 — Síntese e Fechamento
Duração: 3 minutos  ·  Foco pedagógico: Consolidação (fechamento circular)
Retomar a pergunta do Momento 1: o fio fino tem maior resistência (será formalizado na próxima aula, com a 2ª Lei de Ohm), dissipando mais energia como calor pela mesma corrente.
6. Quadro-Síntese dos Momentos
	Momento
	Duração
	Foco pedagógico

	1. Acolhida e Sondagem de Conhecimentos Prévios
	5 min
	Ausubel — ativação de subsunçores

	2. Problematização Inicial
	5 min
	Bachelard — obstáculo epistemológico antecipado

	3. Desenvolvimento Conceitual
	20 min
	Exposição dialogada

	4. Resolução Guiada
	10 min
	Vygotsky — Zona de Desenvolvimento Proximal

	5. Exercícios de Fixação
	7 min
	Prática independente

	6. Síntese e Fechamento
	3 min
	Consolidação (fechamento circular)

	Total
	50 min
	



7. Avaliação Formativa
Ao longo da aula: perguntas rápidas de verificação (Momento 3) e observação direta durante a resolução guiada (Momento 4). Ao final: correção coletiva dos exercícios.
8. Lista de Exercícios de Fixação
1. Um resistor ôhmico é percorrido por uma corrente de 2 A quando submetido a uma DDP de 12V. Qual sua resistência?
2. Um resistor de 100 Ω é ligado a uma DDP de 20V. Qual a corrente que o percorre?
3. O que caracteriza um resistor ôhmico?
4. Uma lâmpada incandescente não segue a 1ª Lei de Ohm rigorosamente. O que isso significa sobre sua resistência?
5. Um chuveiro elétrico tem resistência de 15 Ω e é ligado a uma tensão de 220V. Qual a corrente elétrica que passa por ele?
Gabarito da Lista de Exercícios
1. R=U/i=12/2=6 Ω.
2. i=U/R=20/100=0,2 A.
3. Sua resistência R permanece constante, independentemente dos valores de U e i aplicados — o gráfico U×i é uma reta passando pela origem.
4. Significa que sua resistência não é constante — ela varia conforme a temperatura do filamento muda com a corrente, dando uma curva não-linear no gráfico U×i (resistor não-ôhmico).
5. i=U/R=220/15≈14,67 A.
9. Observações e Extensão
Próxima aula: 2ª Lei de Ohm (Resistividade, comprimento e espessura do fio). Nota para o professor: o título desta aula foi confirmado com a coordenação como "Resistência Elétrica e 1ª Lei de Ohm (U=R⋅i)".
